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    АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ 






ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19 ноября 2015г.          г. Спасск-Дальний, Приморского края                  № 668-па
Об утверждении  норматива потребления твердого
топлива (дрова)  для отопления жилых домов

 с печным отоплением

На основании  статьи 16  Федерального закона от 06 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа Спасск-Дальний, Правил установления и определения  нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерация от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить норматив потребления твердого топлива в куб. м  (древесина) в отопительный период на 1кв. м общей площади жилого помещения для населения, проживающего в домах (квартирах) с печным отоплением на территории городского округа Спасск-Дальний (приложение № 1).

2. Утвердить расчет норматива потребления  твердого топлива в куб. м   (древесина) в отопительный период на 1 кв. м общей площади жилого помещения для населения, проживающего в домах (квартирах) с печным отоплением на территории городского округа Спасск-Дальний (приложение № 2).
3. Административному  управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) обнародовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном  сайте городского округа Спасск-Дальний и опубликовать информацию в средствах массовой информации об обнародовании настоящего постановления.

4. Контроль за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний               А.В. Врадий.
 Глава Администрации 
 городского округа Спасск-Дальний



              В.К. Мироненко
	
	
	Приложение № 1

к постановлению  Администрации городского округа Спасск-Дальний 

от   19.11.2015   № 668-па


Нормативы потребления твердого топлива в куб. м
(древесина) в отопительный период на 1 кв. м общей площади 
жилого помещения для населения, проживающего в 
домах (квартирах) городского округа Спасск-Дальний
	Наименование топлива
	Единица измерения

Куб. м 


	Норматив на 1 кв. м общей площади жилого помещения 

	Древесина 
	Куб. м
	0,2136


	
	
	             Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от  19.11.2015   № 668-па


Расчет

норматива потребления твердого топлива в  куб. м (древесина)

в отопительный период на 1 кв. м общей площади жилого 
помещения для населения, проживающего в домах (квартирах) 
с печным отоплением на территории городского 
округа Спасск-Дальний


Расчеты произведены в соответствии с Правилами установления и определения нормативов коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306.


Норматив потребления коммунальных услуг с применением расчетного метода определяется по следующим формулам:

Норматив отопления (Ккал на 1 кв.м в месяц):

No = Qo / Sжх12, 

где:

Qo – количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период жилыми домами, не оборудованными приборами учета (Ккал/год);

Sж–площадь помещений жилых домов, не оборудованных приборами учета (расчет сделан на 1 кв.мобщей площади жилого помещения).

Количество тепловой энергии (Ккал/год), необходимой для отопления 1 кв.мжилого дома в отопительный период определяется:

Qo = qmax хtвн  - tсро  / tвн  - tро  х 24 х nо х 10 –6Ккал/год
где:qmax   - часовая тепловая нагрузка на отопление жилого дома (Ккал/час);

tвн –температура внутреннего воздуха отапливаемого жилого дома (0С);

tсро- среднесуточная температура наружного воздуха  за отопительный период (0С);

tро – расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления (0С);

nо- продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 80С и ниже.

Qo =149,4 х20- (-8,8)/20- (-31) х 24 х196 х10 –6 = 400912 х10 –6Ккал/год на 1 кв. м=0,4 Гкал/год.

Часовая тепловая нагрузка на отопление жилых домов:

qmax  =qуд  х S
qуд- нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома (Ккал в час на 1 кв. м)  = 149,4  Ккал в час на 1 кв. м;

S –площадь помещений жилого дома (1 кв.м);

Определение потребности в топливе


Потребность в топливе на выработку тепловой энергии определяется по нормам условного расхода топлива кг.у.т/Ккал на весь объем тепловой энергии, необходимой для отопления в планируемом (расчетном) периоде:

Вусл= QoxF,

где:

F –теплотворная способность 1 кг у.т принимается в размере 7000 Ккал/кг
В усл=400912/7000 =57,27 кг у.т. на кв м в год
Пересчет условного топлива в натуральное определяется путем деления количества условного топлива на калорийный эквивалент:

В нат =Вусл. /Эх1000

где: В нат  - расчетный расход топлива в натуральном выражении, тонн;

Вусл – условный расход топлива, т.у.т;

 Э  -калорийный эквивалент для перевода условного топлива в натуральное.

Калорийный эквивалент древесины определяется:

Э =Qн/7000 =2870/7000 =0,41, 

где Qн - массовая теплотворная способность древесины при естественной  влажности 30% - 2870 Ккал/кг

Расчет количества натурального топлива в тоннах определяется:

В нат =57,27/0,41х1000 =0,1397тнт на 1 кв.м в отопительный период

В зависимости от различных пород древесины и естественнойвлажности30%, средний вес плотного 1 куб. м древесины составляет 654 кг.

Расчетный расход топлива (древесины)в куб. м определяется:

В нат =139,7/654=0,2136куб. м  на 1 кв. м общей площади жилого помещенияв отопительном периоде
